6.26/

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高速缓存 | m | C | B | E | S | t | s | b |
| 1 | 32 | 2048 | 8 | 1 | 256 | 21 | 8 | 3 |
| 2 | 32 | 2048 | 4 | 4 | 128 | 23 | 7 | 2 |
| 3 | 32 | 1024 | 2 | 8 | 64 | 25 | 6 | 1 |
| 4 | 32 | 1024 | 32 | 2 | 16 | 23 | 4 | 5 |

6.30/

A.128字节

B.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT | CT | CT | CT | CT | CT | CT | CT | CI | CI | CI | CO | CO |

6.31/

A.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

B.

|  |  |
| --- | --- |
| 参数 | 值 |
| CO | 0x02 |
| CI | 0x06 |
| CT | 0x38 |
| 命中？ | Y |
| 返回字节 | 0xEB |

6.33/

0x1788 - 0x178B

0x16C8 - 0x16CB